Скачано с [rubmw.com](http://rubmw.com/)

1  
  
Система поддержания заданной скорости (АСС),  
  
Система управления продольной динамикой (LDM)  
  
Система круиз-контроля деактивирована! Соблюдайте дистанцию  
  
Система поддержания заданной скорости  
  
Система поддержания заданной скорости деактивирована! Соблюдайте дистанцию. Reactivate cruise control as needed when driving situation allows. (Если необходимо и позволяет ситуация, снова включите круиз-контроль.) Описание системы см. Руководство по эксплуатации.  
  
  
  
2  
  
Система поддержания заданной скорости (АСС),  
  
Система управления продольной динамикой (LDM)  
  
Система круиз-контроля деактивирована! Соблюдайте дистанцию  
  
Система поддержания заданной скорости  
  
Система поддержания заданной скорости выключена из-за загрязнения датчика. Соблюдайте дистанцию! Протрите датчик, см. руководство.  
  
  
  
3  
  
Система поддержания заданной скорости (АСС),  
  
Система управления продольной динамикой (LDM)  
  
Система круиз-контроля деактивирована! Соблюдайте дистанцию  
  
Система поддержания заданной скорости  
  
Система поддержания заданной скорости вышла из строя. Соблюдайте дистанцию! Обратитесь на СТОА BMW.  
  
  
  
4  
  
Модуль подключения электрооборудования прицепа (АНМ)  
  
Прицеп, лев. стояночный! Проверить  
  
  
  
5  
  
Модуль подключения электрооборудования прицепа (АНМ)  
  
Прицеп, прав.  
  
стояночный!  
  
Проверить  
  
  
  
6  
  
Модуль подключения электрооборудования прицепа (АНМ)  
  
Прицеп, поворотник слева!  
  
Проверить  
  
  
  
7  
  
Модуль подключения электрооборудования прицепа (АНМ)  
  
Прицеп, прав, поворотник!  
  
  
  
8  
  
Модуль подключения электрооборудования прицепа (АНМ)  
  
Trailer, brake lights! (Прицеп, стоп-сигналы!) Проверить  
  
  
  
9  
  
Модуль подключения электрооборудования прицепа (АНМ)  
  
Прицеп, задний противотуманный фонарь! Проверить  
  
  
  
10  
  
Активная система стабилизации при крене (ARS)  
  
Дефект Dynamic Drive  
  
Активная подвеска Dynamic Drive Функция нарушена. Автомобиль сильно наклоняется при поворотах. Избегайте высокой скорости при прохождении поворотов. Обратитесь на СТОА BMW.  
  
  
  
11  
  
Активная система стабилизации при крене (ARS)  
  
Нарушения работы рулевого управления! Остановитесь  
  
Рулевое управление неисправно.Опасность утечки масла в системе рулевого управления и ходовой части. Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.  
  
  
  
12  
  
Активная система стабилизации при крене (ARS)  
  
Dynamic Drive вышел из строя!  
  
Активная подвеска Dynamic Drive Dynamic Drive вышел из строя. Автомобиль сильно наклоняется при поворотах. Избегайте высокой скорости при прохождении поворотов. Обратитесь на СТОА BMW.  
  
  
  
13  
  
Комбинация приборов (KOMBI)  
  
Ключ в замке!  
  
-  
  
  
  
14  
  
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)  
  
Открыта дверь! (= передняя правая)  
  
  
  
15  
  
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)  
  
Открыта дверь! (= front left) (= левая передняя)  
  
  
  
16  
  
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)  
  
Открыта дверь! (= задняя левая)  
  
  
  
17  
  
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)  
  
Открыта дверь! (= задняя правая)  
  
  
  
  
  
18  
  
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)  
  
Открыт капот!  
  
Соблюдать осторожность  
  
Открыт капот. Капот не заблокирован. Опасность аварии! Остановиться и закрыть капот.  
  
  
  
19  
  
Система доступа в автомобиль (CAS), Модуль складного верха кабриолета (CVM)  
  
Модуль крыши кабриолета (СТМ), Front Electronic Module (FEM)  
  
Открыт багажник!  
  
  
  
21  
  
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)  
  
Зажигание неисправно!  
  
Зажигание неисправно. Возможно, что двигатель может быть запущен только при нажатой педали тормоза. Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.  
  
  
  
22  
  
Система доступа в автомобиль (CAS)  
  
Стартер!  
  
Не останавливайте двигатель  
  
Стартер неисправен. Повторный пуск двигателя невозможен. Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.  
  
  
  
24  
  
Система динамического контроля устойчивости (DSC)  
  
Динамический контроль тормозной системы вышел из строя! Не разгоняйтесь.  
  
Динамический контроль тормозной системы (DBC) вышел из строя. Отсутствует дополнительная помощь от DBC при экстренном торможении. Не разгоняйтесь. Как можно скорее обратитесь в службу сервиса BMW.  
  
  
  
25  
  
Цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE)  
  
Предпусковой разогрев! Ждите   
  
  
  
26   
  
Цифровая электронная система управления двигателем (DME) Цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE)  
  
Отказ системы поддержания заданной скорости!  
  
Система поддержания заданной скорости Cruise control failure. (Активный круиз-контроль не работает) Дальнейшее движение возможно. Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)  
  
  
  
27  
  
Цифровая электронная система управления двигателем (DME) Цифровая  
  
электронная система управления дизельным двигателем (DDE)  
  
Уровень масла в двигателе! Top up engine oil! (Долейте масло!)  
  
Уровня масла в двигателе Уровень масла в двигателе на минимальной отметке. При ближайшей возможности долейте 1 литр масла, см. Руководство по эксплуатации.  
  
  
  
28  
  
Цифровая электронная система управления двигателем (DME) Цифровая  
  
электронная система управления дизельным двигателем (DDE)  
  
Уровень масла в двигателе! Top up engine oil! (Долейте масло!)  
  
Уровня масла в двигателе Выход за нижний предел. При ближайшей возможности долейте 1 литр масла, см. Руководство по эксплуатации.  
  
  
  
29  
  
Цифровая электронная система управления двигателем (DME) Цифровая  
  
электронная система управления дизельным двигателем (DDE)  
  
Двигатель! Падение мощности  
  
Engine malfunction (Неполадки в двигателе)  
  
Полная мощность двигателя более недоступна. Не разгоняйтесь. Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)  
  
  
  
30  
  
Цифровая электронная система управления двигателем (DME) Цифровая  
  
электронная система управления дизельным двигателем (DDE)  
  
Двигатель! Соблюдать осторожность  
  
Engine malfunction (Неполадки в двигателе)  
  
Угроза повреждения двигателя при дальнейшем движении. Остановиться и выключить двигатель. Contact the nearest BMW Service. (Свяжитесь с ближайшей СТОА BMW)  
  
  
  
31  
  
Цифровая электронная система управления двигателем (DME)   
  
Цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE)   
  
Токсичный выхлоп!  
  
Токсичный выхлоп!  
  
Неисправность двигателя, влияющая на выброс отработавших газов. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.  
  
  
  
32  
  
Цифровая электронная система управления двигателем (DME) Цифровая  
  
электронная система управления дизельным двигателем (DDE)  
  
Топливный бак открыт!  
  
Топливный бак открыт  
  
Возможно вытекание топлива или выход его паров. Проверьте крышку топливного бака.  
  
  
  
33  
  
Цифровая электронная система управления двигателем (DME) Цифровая  
  
электронная система управления дизельным двигателем (DDE)  
  
Двигатель! Двигаться в соответствии с обстоятельствами.  
  
Engine malfunction (Неполадки в двигателе)  
  
Повышенная нагрузка на двигатель повреждает катализатор. Двигайтесь с уменьшенной нагрузкой на двигатель. Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)  
  
  
  
35  
  
Система динамического контроля устойчивости (DSC)  
  
Отказ системы стабилизации движения!  
  
Не разгоняйтесь.  
  
Отказ системы стабилизации движения Снижена устойчивость при разгоне и в поворотах. Не разгоняйтесь. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.  
  
  
  
36  
  
Система динамического контроля устойчивости (DSC)  
  
DSC выключена!  
  
DSC выключена  
  
Вы отключили DSC. Снижена устойчивость при разгоне и в поворотах.  
  
  
  
38  
  
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)  
  
Чужой ключ от центрального замка!  
  
Дистанционное управление Используемый ключ от центрального замка принадлежит другому автомобилю. Проверьте.  
  
  
  
39  
  
Цифровая электронная система управления двигателем (DME) Цифровая  
  
электронная система управления дизельным двигателем (DDE)  
  
Двигатель перегрелся!  
  
Соблюдать осторожность  
  
Двигатель перегрет Заглушите двигатель и дайте ему остыть. Не открывайте капот, опасность ожога паром! Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.  
  
  
  
40  
  
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)  
  
Для пуска двигателя нажмите педаль тормоза  
  
  
  
41  
  
Комбинация приборов (KOMBI)  
  
Наступил срок технического обслуживания!  
  
Наступил срок технического обслуживания  
  
Не удалось автоматически проинформировать Вашего авторизованного дилера BMW.  
  
Обратитесь в вашу сервисную службу BMW.  
  
  
  
42  
  
Система динамического контроля устойчивости (DSC)  
  
Системы регулировки! Не разгоняйтесь.  
  
Системы регулировки Отказ систем регулировки при торможении и движении. Не разгоняйтесь. По возможности избегать резкого торможения. Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)  
  
  
  
43  
  
Электронная система регулирования жёсткости амортизаторов непрерывного действия (EDC-K), Система управления вертикальной динамикой (VDM)  
  
Отказ системы динамической регулировки жесткости амортизаторов!  
  
Система динамической регулировки жесткости амортизаторов Система динамической регулировки жесткости амортизаторов вышла из строя. Поворачиваемость и комфортность движения сильно ограничены. Не разгоняйтесь. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.  
  
  
  
44  
  
Цифровая электронная система управления двигателем ( DME)  
  
Бак аддитивов сажевого фильтра пуст!  
  
Бак аддитивов сажевого фильтра Бак аддитивов сажевого фильтра пуст. Дальнейшее движение возможно. Долить аддитив в бак. Обратиться на ближайшую сервисную станцию MINI для проверки.  
  
  
  
45  
  
Электронная система контроля высоты дорожного просвета (ЕНС)  
  
Системы регулировки дорожного просвета отказала!  
  
Система регулировки дорожного просвета  
  
Высота дорожного просвета и комфортность движения ограничены. Избегайте высокой скорости при прохождении поворотов. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.  
  
  
  
46  
  
Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)  
  
Модуль безопасности при столкновении (ACSM)  
  
Пристегнитесь  
  
  
  
49  
  
Цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE)  
  
Привод Проверить в ближайшее время   
  
Привод  
  
Дальнейшее движение возможно. Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)

50  
  
Система динамического контроля устойчивости (DSC)  
  
Отказ индикатора повреждения шин!  
  
Индикатор повреждения шин Отказ индикатора повреждения шин. Возможное повреждение шины не будет распознано. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.  
  
  
  
51  
  
Электромеханический стояночный тормоз (EMF)  
  
Перегрев стояночного тормоза!  
  
Перегрев парковочного тормоза Перегрев парковочного тормоза из-за слишком частого включения. Постарайтесь не использовать. Опасность повреждения!  
  
  
  
52  
  
Электромеханический стояночный тормоз (EMF)  
  
Отказ стояночного тормоза!  
  
Парковочный тормоз Примите меры против скатывания припаркованного автомобиля. Перегрев парковочного тормоза из-за слишком частого включения.  
  
  
  
53  
  
Электромеханический стояночный тормоз (EMF)  
  
Система динамического контроля устойчивости (DSC)  
  
Автомат.удерживание не работает!  
  
Функция автоматического удерживания Функция автоматического удерживания неисправна. Тормозите сами. При необходимости включите и отпустите кнопкой парковочный тормоз. Обратитесь на СТОА BMW.  
  
  
  
54  
  
Электромеханический стояночный тормоз (EMF)   
  
Парковочный тормоз доступен с ограничениями  
  
Парковочный тормоз доступен с ограничениями  
  
Парковочный тормоз можно включить или отпустить кнопкой на неподвижном автомобиле. Торможение автомобиля парковочным тормозом во время движения невозможно. Обратитесь на СТОА BMW.  
  
  
  
55  
  
Электромеханический стояночный тормоз (EMF)  
  
Отпустите стояночный тормоз   
  
  
  
59  
  
Система поддержания заданной скорости (АСС),  
  
Система управления продольной динамикой (LDM)  
  
Система круиз-контроля деактивирована!  
  
Система поддержания заданной скорости  
  
Система поддержания заданной скорости деактивирована, так как нажат парковочный тормоз. Reactivate cruise control as needed. (При необходимости снова включите круиз-контроль.)  
  
  
  
60  
  
Комбинация приборов (KOMBI)  
  
Комбинация приборов  
  
Комбинация приборов Необходимо обновление программного обеспечения. Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.  
  
  
  
62  
  
Комбинация приборов (KOMBI)  
  
Предупреждающий сигнал превышения порога скорости! (= только для стран Персидского залива)  
  
  
  
63  
  
Система динамического контроля устойчивости (DSC)  
  
Падение давления в шине!  
  
Падение давления в шине! Остановиться в безопасном месте. На шинах, допускающих движение в аварийном режиме (со значком RSC), можно продолжить движение со скоростью не выше 80 км/ч. Важная информация, см. Руководство по эксплуатации.  
  
Указание: Причиной этого сообщения также может быть установка давления в шине без подтверждения, в том числе после замены шины.  
  
  
  
65  
  
Система доступа в автомобиль (CAS)  
  
Аккумулятор ключа зажигания / дистанционное управление Загрузка  
  
Ключ зажигания / дистанционное управление  
  
Аккумулятор ключа автоматически заряжается в замке зажигания во время длительной поездки.  
  
  
  
66  
  
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)  
  
Отсутствует ключ от центрального замка. Запуск двигателя невозможен  
  
Дистанционное управление  
  
Ключ от центрального замка отсутствует или неисправен. Пуск двигателя  
  
невозможен.  
  
См. руководство по эксплуатации.  
  
  
  
67  
  
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)  
  
Ключ от центрального замка.  
  
Заменить аккумуляторную батарею  
  
Дистанционное управление Аккумулятор ключа центрального замка разряжен.  
  
Замените, см. руководство по эксплуатации.  
  
  
  
68  
  
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)  
  
Дистанционное управление для функций неподвижного автомобиля  
  
Дистанционное управление Аккумулятор ДУ для функций неподвижного автомобиля разряжен. Замените, см. руководство по эксплуатации.  
  
  
  
69  
  
Система поддержания заданной скорости (АСС),   
  
Система управления продольной динамикой (LDM)  
  
Система круиз-контроля деактивирована! Соблюдайте дистанцию  
  
Система поддержания заданной скорости  
  
Система поддержания заданной скорости деактивируется при скорости менее 30 км/ч (20 миль в час). Соблюдайте дистанцию! Reactivate cruise control as needed when driving situation allows. (Если необходимо и позволяет ситуация, снова включите круиз-контроль.)  
  
Описание системы см. Руководство по эксплуатации.  
  
  
  
70  
  
Активное рулевое управление (AL)  
  
Рулевое управление. Не разгоняйтесь.  
  
Рулевое управление Не разгоняйтесь.  
  
Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.  
  
  
  
71  
  
Система динамического контроля устойчивости (DSC)  
  
Колодки! Замените  
  
Тормозные колодки Износ тормозных накладок.  
  
  
  
73  
  
Электрический усилитель руля (EPS)  
  
Отказ усилителя рулевого управления!  
  
Усилитель рулевого привода  
  
Отказ усилителя рулевого управления!  
  
Не разгоняйтесь.  
  
Обратитесь в Вашу сервисную службу BMW для проверки!  
  
  
  
74  
  
Система динамического контроля устойчивости (DSC)  
  
Тормозная жидкость!  
  
Соблюдать осторожность  
  
Тормозная жидкость Недостаточный уровень тормозной жидкости. Braking effect reduced. (Эффективность тормозов снижена) Остановиться в безопасном месте. Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.  
  
  
  
75  
  
Модуль подключения электрооборудования прицепа (АНМ)  
  
Электрическая часть тягово-сцепного устройства!  
  
Фонари прицепа  
  
Отказ электрооборудования тягово-сцепного устройства Фонари прицепа не работают. Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.  
  
  
  
78  
  
Комбинация приборов (KOMBI)  
  
Предупреждающий сигнал превышения порога скорости! (= бортовой компьютер)  
  
  
  
79  
  
Комбинация приборов (KOMBI)  
  
Температура наружного воздуха (= для северных стран)  
  
  
  
81   
  
Модуль безопасности и межсетевого обмена (SGM)  
  
Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)  
  
Модуль безопасности при столкновении (ACSM)  
  
Фронтальная надувная подушка безопасности водителя неисправна!  
  
Фронтальная надувная подушка безопасности водителя   
  
Функция адаптации подушки безопасности к положению сиденья нарушена. Положение сиденья не распознается. Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)  
  
  
  
83  
  
Модуль безопасности и межсетевого обмена (SGM) Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)  
  
Модуль безопасности при столкновении (ACSM)  
  
Фронтальная надувная подушка безопасности пассажира неисправна!  
  
НПБ переднего пассажира Функция адаптации фронтальной надувной подушки безопасности к положению сиденья нарушена. Положение сиденья не распознается.  
  
  
  
85  
  
Система поддержания заданной скорости (АСС),  
  
Система управления продольной динамикой (LDM)  
  
Система круиз-контроля деактивирована!  
  
Система поддержания заданной скорости  
  
Система поддержания заданной скорости деактивирована вследствие длительной нагрузки на тормозную систему.  
  
Соблюдайте дистанцию! Reactivate cruise control as needed. (При необходимости снова включите круиз-контроль.)  
  
  
  
86  
  
Система поддержания заданной скорости (АСС),  
  
Система управления продольной динамикой (LDM)  
  
Система круиз-контроля деактивирована!  
  
Система поддержания заданной скорости  
  
Система поддержания заданной скорости деактивирована, так как нажат парковочный тормоз. Reactivate cruise control as needed. (При необходимости снова включите круиз-контроль.)  
  
  
  
87  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM);  
  
Правый задний фонарь не работает!  
  
задний фонарь  
  
Правый задний фонарь не работает.   
  
  
  
88  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Левая фара ближнего света не работает!  
  
Ближний свет  
  
Левая фара ближнего света не работает.   
  
  
  
89  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Отказ правой фары ближнего света!  
  
Ближний свет  
  
Правая фара ближнего света не работает.  
  
  
  
90  
  
Модуль подключения электрооборудования прицепа (АНМ)  
  
Прицеп.  
  
Фара заднего хода вышла из строя!  
  
  
  
92  
  
Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)  
  
Модуль безопасности при столкновении (ACSM)  
  
Ремень пассажира неисправен!  
  
Ремень безопасности переднего пассажира  
  
Натяжитель или ограничитель натяжения ремня безопасности неисправен. Пристегните ремень безопасности несмотря на неисправность!   
  
  
  
93  
  
Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS),  
  
Модуль безопасности при столкновении (ACSM)  
  
Ремень водителя неисправен!  
  
Ремень безопасности водителя Натяжитель или ограничитель натяжения ремня безопасности неисправен. Пристегните ремень безопасности несмотря на неисправность!   
  
  
  
94  
  
Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)  
  
Модуль безопасности при столкновении (ACSM)  
  
Ошибка удерживающей системы безопасности левого заднего пассажира!  
  
Удерживающая система безопасности Неисправность удерживающей системы безопасности левого заднего пассажира! Пристегните ремень безопасности несмотря на неисправность!   
  
  
  
95  
  
Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)  
  
Модуль безопасности при столкновении (ACSM)  
  
Ошибка удерживающей системы безопасности правого заднего пассажира!  
  
Удерживающая система безопасности Неисправность удерживающей системы безопасности правого заднего пассажира!  
  
Пристегните ремень безопасности несмотря на неисправность!   
  
  
  
97  
  
Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)  
  
Модуль безопасности при столкновении (ACSM)  
  
Неисправность удерживающей системы безопасности!  
  
Удерживающая система безопасности Функция подушки безопасности, натяжитель и ограничитель натяжения ремня безопасности неисправны. Пристегните ремни безопасности несмотря на неисправность.   
  
  
  
103  
  
Электронная система управления коробкой передач (EGS), Секвентальная коробка передач (SMG)  
  
Коробке передач грозит перегрев  
  
Перегрев коробки передач. Дальнейшее движение возможно. Мощность двигателя ограничена. Не разгоняйтесь.  
  
  
  
104  
  
Электронная система управления коробкой передач (EGS), Секвентальная коробка передач (SMG)  
  
Температура коробки передач! Двигаться в соответствии с обстоятельствами.  
  
Температура коробки передачи Опасность перегрева коробки передач. Активна программа переключения передач с ограниченным режимом движения. Избегайте большой нагрузка на двигатель.  
  
  
  
105  
  
Электронная система управления коробкой передач (EGS), Секвентальная коробка передач (SMG)  
  
Температура сцепления. Соблюдать осторожность  
  
Температура сцепления  
  
Осторожно остановитесь и установите рычаг селектора в положение Р. Дайте остыть сцеплению. Для более быстрого остывания не выключайте двигатель.  
  
После охлаждения движение может быть продолжено.  
  
  
  
106  
  
Модуль безопасности и межсетевого обмена (SGM) Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)  
  
Боковая подушка безопасности в задней части салона слева неисправна!  
  
Надувная подушка безопасности заднего левого пассажира Боковая подушка безопасности неисправна. По возможности не занимать левое сиденье в задней части салона.   
  
  
  
107  
  
Модуль безопасности и межсетевого обмена (SGM) Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)  
  
Боковая подушка безопасности в задней части салона справа неисправна!  
  
Надувная подушка безопасности заднего правого пассажира Боковая подушка безопасности неисправна. По возможности не занимать правое сиденье в задней части салона.   
  
  
  
108  
  
Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)  
  
Модуль безопасности при столкновении (ACSM)  
  
Удерживающая система безопасности водителя   
  
Удерживающая система безопасности Неисправность удерживающей системы безопасности водителя. Пристегните ремень безопасности несмотря на неисправность!  
  
  
  
109  
  
Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)  
  
Модуль безопасности при столкновении (ACSM)  
  
Удерживающая система безопасности переднего пассажира  
  
Удерживающая система безопасности Неисправность удерживающей системы безопасности переднего пассажира.  
  
Пристегните ремень безопасности несмотря на неисправность!   
  
  
  
110  
  
Модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM)  
  
Неисправность системы распознавания детского сиденья!  
  
Система распознавания детского сиденья  
  
Не распознается детское сиденье на месте переднего пассажира. При срабатывании подушки безопасности опасность травмирования! Не устанавливать детское сиденье на сиденье переднего пассажира.  
  
  
  
111  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM);  
  
Отказ левого фонаря освещения номерного знака!  
  
Подсветка номерного знака Левый фонарь подсветки номерного знака не работает.   
  
  
  
112  
  
Активный круиз-контроль (АСС)  
  
Система круиз-контроля деактивирована!  
  
Система поддержания заданной скорости  
  
Система поддержания заданной скорости деактивирована! Соблюдать дистанцию и двигаться в соответствии с обстоятельствами. Reactivate cruise control as needed when driving situation allows. (Если необходимо и позволяет ситуация, снова включите круиз-контроль.)  
  
  
  
113  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Включены стояночные огни!  
  
  
  
114  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Задний электронный модуль (REM)  
  
Отказ заднего противотуманного  
  
фонаря!  
  
Задний противотуманный фонарь Отказ заднего противотуманного фонаря.   
  
  
  
115  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Задний электронный модуль (REM)  
  
Фара заднего хода вышла из строя!  
  
Reversing light (Фонарь заднего хода) Фара заднего хода вышла из строя.   
  
  
  
116  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Задний электронный модуль (REM)  
  
Отказ заднего указателя левого поворота!  
  
выключатель указателей поворота; Отказ заднего указателя левого поворота.   
  
  
  
117  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM);  
  
Фара заднего хода вышла из строя!  
  
Reversing light (Фонарь заднего хода) Фара заднего хода вышла из строя.   
  
  
  
118  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Задний электронный модуль (REM)  
  
Правый задний фонарь не работает!  
  
задний фонарь  
  
Правый задний фонарь не работает.   
  
  
  
119  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Отказ переднего указателя правого поворота!  
  
выключатель указателей поворота; Отказ переднего указателя правого поворота.  
  
  
  
120  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Левая фара ближнего света не работает!  
  
Ближний свет  
  
Левая фара ближнего света не работает.   
  
  
  
121  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Отказ правой фары ближнего света!  
  
Ближний свет  
  
Правая фара ближнего света не работает.   
  
  
  
122  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Левый передний указатель поворота не работает!  
  
выключатель указателей поворота; Отказ переднего указателя левого поворота.   
  
  
  
123  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Задний электронный модуль (REM)  
  
Левый задний фонарь не работает!  
  
задний фонарь  
  
Левый задний фонарь не работает.   
  
  
  
124  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Правый боковой указатель поворота не работает!  
  
выключатель указателей поворота; Правый боковой указатель поворота не работает.   
  
  
  
125  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Задний электронный модуль (REM)  
  
Правый задний указатель поворота не работает!  
  
выключатель указателей поворота; Отказ заднего указателя правого поворота.   
  
  
  
126  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Отказ противотуманных фар(-ы)!  
  
противотуманная фара  
  
Отказ противотуманных фар(-ы).  
  
  
  
127  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM);  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Отказ бокового указателя левого поворота!  
  
выключатель указателей поворота; Левый боковой указатель поворота не работает.  
  
  
  
128  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Левая фара дальнего света не работает!  
  
Дальний свет  
  
Левая фара дальнего света не работает.  
  
  
  
129  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Задний электронный модуль (REM)  
  
Отказ заднего противотуманного фонаря!  
  
Задний противотуманный фонарь Отказ заднего противотуманного фонаря.  
  
  
  
130  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Правая фара дальнего света не работает!  
  
Дальний свет  
  
Правая фара дальнего света не работает.  
  
  
  
131  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Стояночные огни не работают!  
  
Стояночные огни  
  
Стояночные огни не работают!   
  
  
  
132  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Стояночные огни не работают!  
  
Стояночные огни  
  
Стояночные огни не работают! Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)  
  
  
  
133  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Задний электронный модуль (REM)  
  
Левый задний фонарь не работает!  
  
задний фонарь  
  
Левый задний фонарь не работает.   
  
  
  
134  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Задний электронный модуль (REM)  
  
Правый стоп-сигнал не работает!  
  
Стоп-сигналы  
  
Правый стоп-сигнал не работает.

135  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Задний электронный модуль (REM)  
  
Третий стоп-сигнал не работает!  
  
Стоп-сигналы  
  
Средний стоп-сигнал не работает.   
  
  
  
136  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Задний электронный модуль (REM)  
  
Левый стоп-сигнал не работает!  
  
Стоп-сигналы  
  
Левый стоп-сигнал не работает.   
  
  
  
137  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Задний электронный модуль (REM)  
  
Отказ правого фонаря подсветки номерного знака!  
  
подсветка номерного знака Отказ правого фонаря подсветки номерного знака.   
  
  
  
138  
  
Световой модуль (LM),  
  
Модуль в пространстве для ног (FRM),  
  
Front Electronic Module (FEM)  
  
Отказ противотуманных фар(-ы)!  
  
противотуманная фара Отказ противотуманных фар(-ы).